德州市第二中学智慧食堂建设项目询价公告

一、采购内容
按照山东省智慧食堂建设标准及平台对接规范，建设智慧食堂综合管理系统及配套智能硬件设备，主要包含：智能留样柜双柜、智能电子秤、AI智能分析盒子、智能晨检仪、食堂智慧监管平台（阳光采购、就餐管理、财务核算、食安管理）。
服务涵盖省级智慧食堂监管平台数据对接、设备安装布线、系统调试、人员培训、售后运维等全套内容，实现食堂管理标准化、可视化、可溯源、可监管，完全满足省市级教育、市场监管部门平台自动接入要求。
二、供应商资格要求：
1、供应商须在中华人民共和国境内合法注册，在资质、经营范围、人员、设备、资金等方面能够满足本项目质量标准要求，具备完善的售后服务体系；
2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）三网查询中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次采购活动；
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
4、本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包。
5、符合法律法规规定的其他条件。

三、质量标准
1、完全符合本项目需求，提供原厂正品（正版）全新合格产品（软件）。
2、所有产品、系统必须符合山东省智慧食堂建设标准，确保顺利接入省级监管平台、数据实时上传。
四、交货日期
接到成交通知后7个日历日内交货，各系统正常运行。
五、现场查勘及报价要求
1、意向报名单位请于2026年8月11日上午9:00到达德州市第二中学南门口，我校将集中组织现场查勘。
2、本项目采用固定全费用综合单价（包含产品、软件、配件、线材、安装调试、税金、运费等所有费用）。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次询价。
六、付款方式
设备全部安装、调试、交付完毕并正常使用后进行验收，验收合格拨付至合同额的90%，剩余10%一年后无任何质量问题一次性无息付清。
七、报价资料及要求（携带一套盖章资料，密封在一个档案袋中。）
报价资料应包含以下内容：
1、营业执照及相关证明材料（复印件并加盖公章）；
2、三网信用查询证明（附件5加盖公章）；
3、法定代表人身份证明及授权委托书（详见附件1、2）；
4、报价单（详见附件3）；
5、相关设备合格证、强制认证、相关检测报告等；
6、承诺及其他优惠条件（详见附件4）。
注：潜在报价人应就以上资格及资料要求，在规定时间内向本校做出一次性书面报价和必需资料，该报价一经认可，即为签约的合同价（不含后期平台使用年费）。
八、成交单位的确定
能够完全响应本询价公告的全部内容，符合我校餐厅需求，报价合理，参考产品性能及服务内容且报价最低的供应商为成交人。
九、报价单的递交
1、报价单递交时间：  
2026年8月12日9:00至9:30（北京时间）。
2、地点：德州市第二中学博文楼一楼后勤服务处办公室（自学校南门进校）。
3、逾期送达的或者未送达指定地点的报价单，不予接收。
十、联系方式：
联 系 人：谈老师
联系方式：18205341739
联 系 人：孙老师
联系方式：15905341059

德州市第二中学
2026年8月9日








附件1：
法定代表人身份证明

名    称：
单位性质：
地    址：
成立时间：    年   月   日
经营期限：
姓    名：         性   别：
年    龄：         职   务：
系（报价人名称）的法定代表人。
特此证明。


报价人：（盖单位章）
    日  期：     年    月   日  

















附件2：

授权委托书

本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：90日历日。
代理人无转委托权。
附：被授权人身份证原件扫描件




       
        报  价  人：               （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

委托代理人：              （签字或盖章）

联系方式：                







日  期：     年    月     日


附件3：
德州市第二中学智慧食堂建设项目报价单
	序号
	项目
	品牌型号
	质保期
	单位
	数量
	单价
（元）

	1
	智能留样柜双柜
核心参数：
①柜体材质：食品级不锈钢，食品级PVC门封条。
②独立留样格：具有12格及以上独立密封锁仓，一格一餐，每格支持30+菜品留样。
③温控系统：柜内恒温0-8℃，精度±1℃，24小时实时监测。
④显示操作：高清触摸屏，图形化界面，支持中文触控操作。
⑤留样管控：自动称重，单份留样>125g，不足预警禁止入柜；留样时长>48小时，未到时限锁仓禁止取出。
⑥数据接口：设备需确保数据可以自动上传至山东省中小学校食堂智慧管理平台。
功能需满足：
食堂留样柜具备称重、拍照功能，可自动生成留样记录并打印留样条码，支持人脸识别、安全认证与权限管控，能实现留样“48小时”锁定。它可对取样进行管控，支持实时监控、远程控制及留样环境实时监测，让留样取样全程留痕，全方位规范留样流程，保障食材留样的规范性、安全性与可追溯性。
	
	  年
	台
	3
	

	2
	智能电子秤
核心参数：
①、CPU：4核及以上，主频≥2.0GHz及以上。
②数据存储：运行内存4G及以上；存储空间32G及以上。
③触摸显示屏：分辨率：1920*1080。
④称重量程：称重性能：量程300kg，精度50g。
⑤秤盘台面尺寸：50cm×40cm及以上。
⑥摄像头配置
设备配置2路独立外置摄像头，不使用平板自带简易摄像头：
（1）顶部悬臂800万像素高清俯视摄像头，配备LED补光灯，垂直对准秤盘，用于食材实物拍照、AI食材识别；称重验收时自动抓拍食材实物照片。
（2）屏幕端双目红外活体摄像头，面向操作人员，用于操作人员人脸识别登录核验，自动抓拍操作人员人脸影像。
验收业务完成后，食材实物照片、操作人员人脸照片与称重、订单业务数据绑定，同步上传平台，实现人、货双留痕。
[bookmark: _GoBack]⑦数据接口：设备需确保数据可以自动上传至山东省中小学校食堂智慧管理平台。
功能需满足：智能秤可接收采购平台订单信息，通过智能识别与拍照完成食材验收，验收后支持一键出入库。其出入库数据能对接财务核算系统，可规范食材验收流程、提升工作效率并减少人为误差，最终构建“采购－验收－入库－出库－核算”的全流程闭环管理模式，实现食材管理各环节的高效衔接与数据互通。
	
	  年
	台
	3
	

	3
	AI智能分析盒子
核心参数：
①CPU：支持VPU硬编解码，算力22TOPS@INT8及以上。
②内存：4GB及以上，存储：16GB及以上。
③网络：2个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）。
④后厨行为智能分析：内嵌后厨分析算法组合包，可对以下行为进行实时智能识别并抓拍告警：厨师服穿戴识别、厨师帽佩戴识别、口罩佩戴识别、老鼠识别、明火检测、抽烟行为识别、玩手机行为识别。
⑤算法性能：支持同时对4路视频流进行上述AI算法的实时分析。
⑥联动能力：分析产生的告警信息（含抓拍图片、违规类型、时间戳等）支持实时推送至食堂管理软件。
⑦数据接口：设备需确保数据可以自动上传至山东省中小学校食堂智慧管理平台。
功能需满足：AI视频分析设备可接入16路视频，能检测后厨“三白”规范、鼠患、垃圾桶状态及人员抽烟、打电话行为，提供实时、轮巡、定时抓图分析模式，适配不同监控需求。
	
	  年
	台
	1
	

	4
	智能晨检仪
核心参数：
①仪器具有人脸识别功能；
②仪器具有自动红外测温功能，能自动测量检测人员体温是否正常，并进行预警提示。
③支持自动抓拍从业人员手部正反两面晨检照片的功能。
④支持AI识别功能，自动识别并预警手部涂抹指甲油、佩戴戒指、明显创伤等异常情况。
⑤通讯接口：USB2.0、wifi、4G及RJ45等传输接口。
⑥数据接口：设备需确保数据可以自动上传至山东省中小学校食堂智慧管理平台。
功能需满足：
晨检仪可识别食堂工作人员人脸信息完成每日晨检，同步结果到食堂管理平台，还能自动比对健康证、红外测体温，异常时预警。会语音提示动作、抓拍手部照片，AI识别异物，补光保障拍摄与人脸识别。支持多种通讯方式、数据导出，可壁挂或放在桌面。
	
	  年
	台
	1
	

	5
	食堂智慧监管平台
数据接口：平台需确保数据可以自动上传至山东省中小学校食堂智慧管理平台。
功能满足：阳光采购、就餐管理、财务核算、食安管理
平台需提供最低三年免费使用期。免费期后若甲方继续使用按此项一年的报价支付年费。
	
	免费使用
  年
	年
	1
	

	总价：            元



附件4：

承诺及其他优惠条件





















附件5：

三网查询截图
