|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：**  **德州市第二中学餐厅售饭窗口主电缆铺设安装报价单** | | | | | | |
| 编号 | 名 称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计 （元） | 备注 |
| 1 | YJV22-4\*120+1\*70电缆 | m | 138 |  |  |  |
| 人工挖沟、铺设电缆、回填砂、路面恢复 | m | 6 |  |  |  |
| 100镀锌保护管 | m | 3.5 |  |  |  |
| 配电箱（400A空开1个、接线端子1组） | 台 | 1 |  |  |  |
| 线缆安装 | m | 138 |  |  |  |
| 2 | 配电室接线铜板端子40mm\*5mm | m | 5 |  |  |  |
| 400A空开 | 个 | 1 |  |  |  |
| 安装费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 费用合计（含税金）： | | | | | |