[bookmark: _GoBack]德州市第二中学净水开水设备维保滤芯采购
询价公告

一、采购内容
57台饮水机滤芯（RO膜400加仑，600加仑。品牌：凌润牌）
水质检测报告（随机指定5个点位检测，检测内容：饮用纯净水检测标准32项）
二、质量标准
符合国家相关标准，原厂正品全新合格产品，满足学校需求。
三、交货日期
接到成交通知后7个日内交货。
四、现场查勘及报价要求
1、意向报名单位请于2026年7月21日上午9：00到达德州市第二中学南门口，我校将组织集中现场查勘。
2、本项目报价采用固定总价（包含材料、机械、人工、税金、场地清理、运费、滤芯更换、水质检测等所有费用）。
五、付款方式
验收合格，正常使用后一次付清。
六、供应商资格要求：
1、供应商须在中华人民共和国境内合法注册，在资质、人员、设备、资金等方面能够满足质量标准要求；
2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次采购活动；
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
4、符合法律法规规定的其他条件。
七、报价资料、样品及要求（携带一套盖章资料，密封在一个档案袋中。）
报价资料应包含以下内容：
1.营业执照及相关证明材料（复印件加盖公章）；
2.法定代表人身份证明及授权委托书（详见附件1、2）；
3.报价单（详见附件3）；
4.提交全新样品一套；
5.承诺及其他优惠条件（详见附件4）。
注：潜在报价人应就以上资格及资料要求，在规定时间内向本校做出一次性书面报价和必须资料，该报价一经认可，即为签约的合同价。
八、成交单位的确定
能够完全响应本询价公告的全部内容，符合我校需求，通过对比产品外观、性能、质量及服务等内容并参考报价择优确定成交供应商。
九、报价单的递交
1.报价单递交截止时间：  
2026年7月23日15：00-15：30（北京时间）。
2.地点：德州市第二中学后勤服务处。
3.逾期送达的或者未送达指定地点的报价单，不予接收。
十、联系方式：
联 系 人：孙老师  联系方式：15905341059
          闫老师  联系方式：13573468105
德州市第二中学
2026年7月20日




附件1：
法定代表人身份证明

名    称：
单位性质：
地    址：
成立时间：    年   月   日
经营期限：
姓    名：         性   别：
年    龄：         职   务：
系（报价人名称）的法定代表人。
特此证明。


报价人：（盖单位章）
    日  期：     年    月   日  
















附件2：

授权委托书

本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：90日历日。
代理人无转委托权。
附：被授权人身份证原件扫描件




       
        报  价  人：               （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

委托代理人：              （签字或盖章）

联系方式：                







日  期：     年    月     日


水质检测报告检测标准：
检测结果表1
	检测点位：博雅楼二楼北饮水机

	序号
	检测项目
	检测结果
	计量单位
	卫生规范要求
	是否合格

	
	
	空白
	样品
	
	
	

	1
	色度
	＜5
	＜5
	度
	增加量≤5
	合格

	2
	浑浊度
	0.11
	0.14
	NTU
	增加量≤0.2
	合格

	3
	臭和味
	无
	无
	（无量纲）
	浸泡后水无异臭、异味
	合格

	4
	肉眼可见物
	无
	无
	（无量纲）
	浸泡后水不产生任何肉眼可见的碎片杂物等
	合格

	5
	pH值
	7.03
	7.06
	（无量纲）
	改变量≤0.5
	合格

	6
	溶解性总固体
	4.4
	7.2
	mg/L
	增加量≤10
	合格

	7
	耗氧量
	0.12
	0.21
	mg/L
	增加量≤1
	合格

	8
	砷
	＜0.001
	＜0.001
	mg/L
	增加量≤0.001
	合格

	9
	镉
	＜0.0005
	＜0.0005
	mg/L
	增加量≤0.0005
	合格

	10
	铬（六价）
	＜0.004
	＜0.004
	mg/L
	增加量≤0.005
	合格

	11
	铝
	＜0.008
	＜0.008
	mg/L
	增加量≤0.02
	合格

	12
	铅
	＜0.001
	＜0.001
	mg/L
	增加量≤0.001
	合格

	13
	汞
	＜0.0001
	＜0.0001
	mg/L
	增加量≤0.0002
	合格

	14
	三氯甲烷
	＜0.0002
	＜0.0002
	mg/L
	增加量≤0.006
	合格

	15
	挥发酚类
	＜0.002
	＜0.002
	mg/L
	增加量≤0.002
	合格

	16
	铁
	＜0.025
	＜0.025
	mg/L
	增加量≤0.06
	合格

	17
	锰
	＜0.01
	＜0.01
	mg/L
	增加量≤0.02
	合格

	18
	铜
	＜0.005
	＜0.005
	mg/L
	增加量≤0.2
	合格

	19
	锌
	＜0.01
	＜0.01
	mg/L
	增加量≤0.2
	合格

	20
	银
	＜0.0025
	＜0.0025
	mg/L
	增加量≤0.005
	合格

	21
	氟化物
	＜0.10
	＜0.10
	mg/L
	增加量≤0.1
	合格

	22
	硝酸盐氮
	＜0.50
	＜0.50
	mg/L
	增加量≤1.0
	合格

	23
	四氯化碳
	＜0.0001
	＜0.0001
	mg/L
	增加量≤0.0002
	合格

	24
	苯乙烯
	＜0.002
	＜0.002
	mg/L
	增加量≤0.002
	合格

	25
	丙烯腈
	＜0.2
	＜0.2
	mg/kg
	材料中含量≤11
	合格

	26
	钡
	＜0.010
	＜0.010
	mg/L
	增加量≤0.05
	合格

	27
	锡
	＜0.001
	＜0.001
	mg/L
	增加量≤0.002
	合格

	28
	锑
	＜0.0005
	＜0.0005
	mg/L
	增加量≤0.0005
	合格

	29
	硬度（以碳酸钙计）
	2.4
	2.9
	mg/L
	限值≤300
	合格

	30
	细菌总数
	无
	无
	cfu/mL
	限值≤50
	合格

	31
	总大肠菌群
	无
	无
	cfu/100mL
	无
	合格

	32
	粪大肠菌群
	无
	无
	cfu/100mL
	无
	合格



















附件3：
报价单
一、本公司承诺：
本公司报价单一经递交，即不可撤回，本公司的报价单一旦为贵单位认可，该报价即为合同价，保证按时保质保量完成项目，否则我方愿意接受贵单位的处罚。本公司提交的所有资料均真实有效。
二、报价明细
	品名
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	凌润牌RO反渗透膜
	3013-400
	支
		78
	
	

	凌润牌RO反渗透膜
	3013-600
	支
	26
	
	

	5微米PP棉
	10寸
	支
	60
	
	

	椰壳压缩碳
	10寸
	支
	60
	
	

	1微米PP棉
	10寸
	支
	60
	
	

	后置T33活性炭
	3分口
	支
	60
	
	

	水质检测
	
	点
	5
	
	

	                                                     合计：               元



三、联系方式
联系人：              联系方式：                                  
单位名称（盖章）：                  

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                  

日期：     年   月  日



附件4：

承诺及其他优惠条件



1

